**Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**предупреждает об опасности!**

**Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой),**

**и установлены принудительная вытяжка над плитой и (или) вентилятор в ванной комнате?**

**ОСТОРОЖНО!**

|  |  |
| --- | --- |
| ! | продолжительная работа **принудительной вытяжки** над плитой и **вытяжного вентилятора**, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха **(закрытые пластиковые окна)** приводит к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры и отравлению пострадавших. |

.

**УГАРНЫЙ ГАЗ**

**С 2006г. в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением Правил пользования газом в быту**

***От отравления угарным газом* пострадали более 1 300 человек, из них *190 погибли***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Причины отравлений**   * 1. Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора.   2. Обратная тяга в проточном водонагревателе.   3. Самовольный перемонтаж.   4. Обледенение или засор дымоходов.   5. Неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности, закрытые шиберы.   **Как уберечь себя и своих близких?**   1. **Демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор)** и пользоваться колонкой **только** **при открытом окне.** 2. Проверять тягу перед розжигом колонки (котла)[[1]](#footnote-1) и во время ее работы каждые 30 минут. 3. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом 4. Установить приточный стеновой вентиляционный клапан 5. Работы поручать официально специализированной газовой компании. |  | |

1. *Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.* [↑](#footnote-ref-1)